**Сборка.**

Руководствуясь схемой сборки, соберите стол туалетный.

К стенке горизонтальной(8) последовательно присоединить нужной стороной стенки боковые средние(7) с помощью конфирматов;

К стенке передней с ножками последовательно присоединить стенки боковые(6) с помощью шпилек метрических и шкантов, далее присоединить собранные ранее стенку горизонтальную и стенки боковые средние с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

Далее присоединить к собранной конструкции стенку заднюю с ножками(2) с помощью шпилек метрических и конфирматов.

Затем присоединить к стенкам боковым нужной стороной, стенки подкладные(9) с помощью шурупов 4х40 и конфирматов;

Далее установить в имеющиеся отверстия на стенках подкладных и стенках боковых средних направляющие скрытого монтажа шурупами 4х17;

Затем к собранной конструкции присоединить столешницы боковые с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

Далее присоединить к собранной конструкции перегородку(11) с помощью шурупов 3,5х30, затем накладку центральную(10) с помощью шурупов 3,5х30;

Далее установить ящики аккуратно вставив их на направляющие и закрепить шурупами 3х13 с полукруглой головкой снизу ящика;

Далее аккуратно установить столешницу центральную(5) и выровнять боковые зазоры (должны быть равны), присоединить столешницу центральную к собранной конструкции с помощью карточных петель шурупами 3,5х16.

Тел.: (4932) 590782, 590783

Инструкция по сборке

Столик Туалетный

из набора «Princess Rose»



**Правила сборки.**

Сборку следует производить на специально оборудованном рабочем месте, исключающем повреждения и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевой кромкой вниз. Необходимо соблюдать осторожность, избегая механических повреждений деталей и сборочных единиц. В сборке крупногабаритных деталей должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания.

Сборка изделия производится согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твёрдой и ровной поверхности.

К собранному изделию не применять значительных механических усилий, передвигать изделия - только, приподнимая от пола.

**Подготовка к сборке.**

Руководствуясь схемой сборки (Рис 1.), установить фурнитуру на следующие детали и сборочные единицы:

- на стенку переднюю(1) – в отверстия 4 шт. шпильки метрические стороной с саморезной резьбой (с помощью шуруповерта), 2 винта стяжки эксцентриковой, 9 шкантов;

- на стенку заднюю(2) – в отверстия 4 шт. шпильки метрические стороной с саморезной резьбой (с помощью шуруповерта), 11 конфирматов, 4 шканта;

- на столешницу боковую(4) – в отверстия 4 шт. винта стяжки эксцентриковой;

- на столешницу центральную(5) – в нижние торцевые отверстия 2 шт. петли карточной шурупами 3,5х16;

- на стенку боковую(6) – в пласть 2 шт. эксцентрика стяжки эксцентриковой, в верхние торцевые отверстия 2 шканта;

- на стенку боковую среднюю(7) – в пласть 3 шт. эксцентрика стяжки эксцентриковой, 3 конфирмата, в торцевые отверстия 3 шканта;

- на стенку горизонтальную(8) – в передние торцевые отверстия 3 шканта ;

**Комплектовочная ведомость деталей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали или сборочной единицы | Размеры, мм | Кол-во, шт. | № дет. или сб. ед. | № пакета |
| Стенка передняя с ножками | 720х1174х70 | 1 | 1 | 1 |
| Стенка задняя с ножками | 720х1174х70 | 1 | 2 | 1 |
| Ящик в сборе | 285х115х364 | 2 | 3 | 2 |
| Столешница боковая | 380х494х30 | 2 | 4 | 3 |
| Столешница центральная с зеркалом | 438х502х30 | 1 | 5 | 3 |
| Стенка боковая | 320х183х22 | 2 | 6 | 4 |
| Стенка боковая средняя | 342х130х22 | 2 | 7 | 4 |
| Стенка горизонтальная | 430х342х18 | 1 | 8 | 4 |
| Стенка подкладная | 342х90х18 | 2 | 9 | 4 |
| Накладка центральная | 412х80х22 | 1 | 10 | 4 |
| Перегородка | 342х80х18 | 1 | 11 | 4 |

**Фурнитура находится в пакете №1**

**Таблица фурнитуры**



**Рис.1 Схема сборки**

