**Сборка.**

Руководствуясь схемой сборки, соберите Гардероб 2х створчатый.

 К стенке для крепления ящиков(15) присоединить стенку горизнтальную левую нижнюю(12) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

 Далее к собранной конструкции присоединить стенку боковую среднюю(2), затем стенки горизонтальные(12) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

 Присоединить к собранной конструкции стенку горизонтальную верхнюю(10) с помошью конфирматов и шкантов;

 Далее к собранной конструкции последовательно присоединить стенки боковые(1) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

 Далее присоединить к собранной конструкции нужной стороной рамку основания(6) при помощи конфирматов и шкантов, затем установить стенки задние(4) предварительно промерить диагонали, они должны быть равны и закрепить при помощи скоб и шурупов 3х20;

 Далее установить собранную конструкцию на цокольную коробку(5) и закрепить при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов;

 Далее присоединить к собранной конструкции рамку фасадную(7) с помощью

стяжек эксцентриковых и шкантов, затем установить карниз(9) и закрепить шурупами 3,5х40;

 Далее установить ящики аккуратно вставив их на направляющие и закрепить шурупами 3х13 с полукруглой головкой снизу ящика;

 Далее вставить полкодержатели и установить полки, затем на собранную конструкцию навесить двери(3) при помощи петель (совместив верхнюю и нижнюю части.), далее установить ручки винтами на двери.

Тел.: (4932) 590782, 590783

Инструкция по сборке

Шкаф для одежды 2-дв.

из набора «Princess Rose»



**Правила сборки.**

Сборку следует производить на специально оборудованном рабочем месте, исключающем повреждения и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевой кромкой вниз. Необходимо соблюдать осторожность, избегая механических повреждений деталей и сборочных единиц. В сборке крупногабаритных деталей должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания.

Сборка изделия производится согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твёрдой и ровной поверхности.

К собранному изделию не применять значительных механических усилий, передвигать изделия - только, приподнимая от пола.

**Подготовка к сборке.**

Руководствуясь схемой сборки (Рис 1.), установить фурнитуру на следующие детали и сборочные единицы:

- на стенку боковую(1) – в отверстия 5 шт. винтов стяжки эксцентриковой, 6шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой, 4 шт. шканта,;

 - на стенку боковую среднюю(2) – в отверстия 6 шт. винтов стяжки эксцентриковой и 4шт. шканта с левой стороны дополнительно установить 3 направляющие скрытого монтажа шурупами 4х17. 4шт. винта стяжки эксцентриковой и 4шт. шканта с другой стороны, по 2 шканта в торцевые отверстия;

- на рамку основания(6) – в верхнюю пласть 8 шт. шкантов, в нижнюю пласть 12 шт. винтов стяжки эсцентриковой, 12 конфирматов и 12 шкантов;

- на цокольную коробку(5) – в отверстия 12 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой;

- на рамку фасадную(7) – в пласть 18 шт. винтов стяжки эксцентриковой, 16 шт. шкантов;

- на стенку горизонтальную верхнюю(10) – в пласть 10 шт. эксцентрика стяжки эксцентриковой, 3 конфирмата;

- на стенку горизонтальную(12)левую верхнюю – в пласть 5 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой;

- на стенку горизонтальную(12)левую нижнюю – в пласть 3 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой, 3 шт. винта стяжки эксцентриковой;

- на стенку горизонтальную(12) правую – в пласть 6 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой, также установить штангу для одежды(16) при помощи штангодержателей шурупами 3,5х16;

 - на стенку для крепления ящиков(15)-в торцевые отверстия 4шт. шканта, в пласть 5 эксцентриков стяжки эксцентриковой, 3 направляющие скрытого монтажа шурупами 4х17.

**Комплектовочная ведомость деталей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали или сборочной единицы | Размеры, мм | Кол-во, шт. | № дет. или сб. ед. | № пакета |
| Стенка боковая | 1718х560х22 | 2 | 1 | 1 |
| Стенка боковая средняя | 1700х576х18 | 1 | 2 | 1 |
| Дверь (в сборе) | 1731х499х22 | 2 | 3 | 2 |
| Стенка задняя | 1730х542х4 | 2 | 4 | 2 |
| Цокольная коробка (в сборе) | 1138х595х200 | 1 | 5 | 3 |
| Рамка основания | 1130х597х22 | 1 | 6 | 3 |
| Рамка фасадная | 1100х1858х22 | 1 | 7 | 4 |
| Ящик (в сборе) | 477х175х488 | 3 | 8 | 5 |
| Карниз | 1200х631х205 | 1 | 9 | 6 |
| Стенка горизонтальная верхняя | 1056х554х18 | 1 | 10 | 6 |
| Полка | 523х552х18 | 2 | 11 | 6 |
| Стенка горизонтальная | 525х554х18 | 3 | 12 | 6 |
| Заглушена левая | 480х576х18 | 1 | 13 | 6 |
| Заглушена правая | 518х576х18 | 1 | 14 | 6 |
| Стенка для крепления ящиков | 551х554х18 | 1 | 15 | 6 |
| Штанга для одежды | 512х31х16 | 1 | 16 | 6 |

**Фурнитура находится в пакете №6**

**Таблица фурнитуры**

**При комплектовании деревянной ручкой добавлять конфирмат 5х38**

**Рис.1 Схема сборки**