**Сборка.**

Руководствуясь схемой сборки, соберите кровать односпальную.

 К Царге боковой(3) последовательно присоединить нужной стороной связи(4) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

 К спинке головной(1) присоединить ранее собранную конструкцию с помощью шпилек метрических, сегментных частей, гаек М6 и шкантов, далее аналогично присоединить спинку ножную(2);

 К кроватному основанию(5) прикрепить в центре опору с помощью винта.

 Далее на собранную конструкцию уложить кроватное основание(5).

Тел.: (4932) 590782, 590783

Инструкция по сборке

Кровать 1,5-сп без изножья. (120х190)

из набора «Princess Rose»

****

**Правила сборки.**

Сборку следует производить на специально оборудованном рабочем месте, исключающем повреждения и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевой кромкой вниз. Необходимо соблюдать осторожность, избегая механических повреждений деталей и сборочных единиц. В сборке крупногабаритных деталей должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания.

Сборка изделия производится согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твёрдой и ровной поверхности.

К собранному изделию не применять значительных механических усилий, передвигать изделия - только, приподнимая от пола.

**Подготовка к сборке.**

Руководствуясь схемой сборки (Рис 1.), установить фурнитуру на следующие детали и сборочные единицы:

- на спинку головную(1) – в отверстия 6 шт. шпильки метрические стороной с саморезной резьбой (с помощью шуруповерта), 6 шкантов;

 - на стенку ножную(2) – в отверстия 6 шт. шпильки метрические стороной с саморезной резьбой (с помощью шуруповерта), 6 шканта;

- на царгу боковую(3) – в отверстия 4 шт. винта стяжки эксцентриковой, 2 шт. шканта;

- на связь(4) – в пласть 4 шт. эксцентрика стяжки эксцентриковой.

**Комплектовочная ведомость деталей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали или сборочной единицы | Размеры, мм | Кол-во, шт. | № дет. или сб. ед. | № пакета |
| Спинка головная (в сборе) | 1073х1294х70 | 1 | 1 | 1 |
| Спинка ножная (в сборе) | 422х1294х77 | 1 | 2 | 2 |
| Царга боковая | 1870х306х47 | 2 | 3 | 3 |
| Связь | 1210х98х18 | 2 | 4 | 3 |
| Кроватное основание | 1900х1200х53 | 1 | 5 | 4 |

**Фурнитура находится в пакете №1**

**Таблица фурнитуры**



