**Сборка.**

Руководствуясь схемой сборки, соберите Гардероб 3х створчатый.

К стенке для крепления ящиков(15) присоединить стенку горизнтальную левую нижнюю(12) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

Далее к собранной конструкции присоединить стенку боковую левую среднюю(2), затем присоединить стенки горизонтальные левые (12) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

Присоединить к собранной конструкции стенку горизонтальную среднюю (14) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

Далее к собранной конструкции присоединить стенку боковую среднюю правую (2) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

Далее к собранной конструкции присоединить стенку горизонтальную правую (12) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов;

Присоединить к собранной конструкции стенку горизонтальную верхнюю (10) с помощью конфирматов и шкантов;

Далее присоединить к собранной конструкции нужной стороной стенку горизонтальную нижнюю (6) при помощи конфирматов и шкантов, Предварительно присоединить к стенке нижней(6) прихлопный брусок (13) при помощи шурупов 3.5х30; затем установить стенки задние(4) предварительно промерить диагонали, они должны быть равны и закрепить при помощи скоб и шурупов 3х20;

Далее установить собранную конструкцию на цокольную коробку(5) и закрепить при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов;

Далее присоединить к собранной конструкции рамку фасадную(7) с помощью

стяжек эксцентриковых и шкантов, затем установить карниз(9) и закрепить шурупами 3,5х40;

Далее установить ящики аккуратно вставив их на направляющие и закрепить шурупами 3х13 с полукруглой головкой снизу ящика;

Далее вставить полкодержатели и установить полки, затем на собранную конструкцию навесить двери(3) при помощи петель (совместив верхнюю и нижнюю части.), далее установить ручки винтами на двери.

Тел.: (4932) 590782, 590783

Инструкция по сборке

Шкаф для одежды 3-дв.

из набора «Princess Rose»



**Правила сборки.**

Сборку следует производить на специально оборудованном рабочем месте, исключающем повреждения и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевой кромкой вниз. Необходимо соблюдать осторожность, избегая механических повреждений деталей и сборочных единиц. В сборке крупногабаритных деталей должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания.

Сборка изделия производится согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твёрдой и ровной поверхности.

К собранному изделию не применять значительных механических усилий, передвигать изделия - только, приподнимая от пола.

**Подготовка к сборке.**

Руководствуясь схемой сборки (Рис 1.), установить фурнитуру на следующие детали и сборочные единицы:

- на стенку боковую(1) – в отверстия 5 шт. винтов стяжки эксцентриковой, 6шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой, 4 шт. шканта,;

- на стенку боковую среднюю левую(2) – в отверстия 10 шт. винтов стяжки эксцентриковой и 8шт. шканта. С левой стороны дополнительно установить 3 направляющие скрытого монтажа шурупами 4х17. 4шт. винта стяжки эксцентриковой и 4шт. шканта с другой стороны, по 2 шканта в торцевые отверстия;

- на стенку горизонтальную нижнюю(6) – в верхнюю пласть 10шт. шкантов, в нижнюю пласть 16 шт. винтов стяжки эсцентриковой, 15конфирматов и 16 шкантов;

- на цокольную коробку(5) – в отверстия 16 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой;

- на рамку фасадную(7) – в пласть32 шт. винтов стяжки эксцентриковой,32 шт. шкантов,с лицевой стороны 2 магнита,6шт. нижняя часть петли;

- на стенку горизонтальную верхнюю(10) – в пласть 12 шт. эксцентрика стяжки эксцентриковой, 6 конфирматов, также установить штангу для одежды(16) при помощи штангодержателей шурупами 3,5х16;

- на стенку горизонтальную(12)левую верхнюю – в пласть 5 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой;

- на стенку горизонтальную(12)правую – в пласть 6 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой, также установить штангу для одежды(16) при помощи штангодержателей шурупами 3,5х16;

- на стенку горизонтальную(14) – в пласть 8 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой, также установить штангу для одежды(16) при помощи штангодержателей шурупами 3,5х16;

- на стенку горизонтальную(12)левую нижнюю – в пласть 3 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой, 3 шт. винта стяжки эксцентриковой;

- на стенку горизонтальную(12) правую – в пласть 6 шт. эксцентриков стяжки эксцентриковой, также установить штангу для одежды(16) при помощи штангодержателей шурупами 3,5х16;

- на стенку для крепления ящиков(15)-в торцевые отверстия 4шт. шканта, в пласть 5 эксцентриков стяжки эксцентриковой, 3 направляющие скрытого монтажа шурупами 4х17.

**Комплектовочная ведомость деталей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали или сборочной единицы | Размеры, мм | Кол-во, шт. | № дет. или сб. ед. | № пакета |
| Стенка боковая | 1718х560х22 | 2 | 1 | 1 |
| Стенка боковая средняя | 1700х554х18 | 2 | 2 | 1 |
| Дверь средняя (в сборе) | 1777х499х22 | 1 | 3 | 2 |
| Дверь (в сборе) | 1731х499х22 | 2 | 3 | 2 |
| Стенка задняя крайняя | 1730х542х4 | 2 | 4 | 2 |
| Стенка задняя средняя | 1730х536х4 | 1 | 4 | 2 |
| Цокольная коробка (в сборе) | 1138х595х200 | 1 | 5 | 3 |
| Основание | 1667х607х22 | 1 | 6 | 3 |
| Рамка фасадная | 1918х1637х22 | 1 | 7 | 4 |
| Ящик (в сборе) | 477х175х488 | 3 | 8 | 5 |
| Карниз | 1735х631х265 | 1 | 9 | 6 |
| Стенка горизонтальная верхняя | 1593х554х18 | 1 | 10 | 6 |
| Полка | 523х552х18 | 2 | 11 | 6 |
| Стенка горизонтальная | 525х554х18 | 3 | 12 | 6 |
| Стенка горизонтальная средняя | 519х554х18 | 1 | 14 | 6 |
| Стенка для крепления ящиков | 551х554х18 | 1 | 15 | 6 |
| Прихлопный брусок | 480х70х18 | 1 | 13 | 6 |
| Штанга для одежды | 512х31х16 | 3 | 16 | 6 |

**Фурнитура находится в пакете №6**



**При комплектовании деревянной ручкой добавлять конфирмат 5х38**

**Рис.1Схема сборки**